Контактора МК

ВЛ80ск

# Контактора МК

Обозна- чение | Назначение | Расположение
--- | --- | ---
KM | Включает регулирование напряжения при появлении напряжения на трансформаторе питания низковольтных цепей. | Шкаф питания A25
KM1 | Подключает пусковые конденсаторы в цепи фаз С3, С2. | Блок 9
KM2 | Подключает пусковые конденсаторы в цепи фаз С3, С2. | Блок 9
KM3 | Подключает пусковые конденсаторы в цепи фаз С3, С2. | Блок 12
KM5 | Включает трансформатор питания низковольтных цепей и заряда батареи. | Блок 12
KM7 | Включает МВ1 на низкой частоте вращения. | Блок 9
KM8 | Включает МВ2 на низкой частоте вращения. | Блок 9
KM9 | Включает маслонасос (МН) на низкой частоте вращения. | Блок 9
KM11 | Включает МВ1. | Блок 9
KM12 | Включает МВ2. | Блок 9
KM13 | Включает МВ3 (при сборе схемы РТ). | Блок 9
KM14 | Включает компрессор (МК). | Блок 9
KM15 | Включает маслонасос. | Блок 9
KM21 | Включает печи "Печи Ступень 1" (печи под ногами). | Блок 9
KM22 | Включает печи "Печи Ступень 2" (боковые печи). | Блок 9
KM25 | Включает "Ступень 1" калорифера. | Блок 9
KM35 | Включает компрессор токоприёмника. | Блок 9
KM36 | Включает кондиционер. | Блок 9
KM37 | Включает обогрев лобовых стёкол. | Блок 1
KM41 | Подаёт переменное напряжение 380 В на блок питания управляющих электродов ВИП 1-й группы (A73). | Блок 9
KM42 | Подаёт переменное напряжение 380 В на блок питания управляющих электродов ВИП 2-й группы (A74). | Блок 9
KM43 | Включает блок управления ЦМК, МПК1, МПК2, A71, A72. | Блок 9