SQ5

ВЛ80ск, тк фото

SQ5

Назначение

Блокировочное устройство "Реле давления зашунтировано". Шунтирует SP5, чтобы поднять токоприёмник при недостаточном давлении воздуха

Схема

Э32 |  | Н237 | Цепь на KV44
Н287 |  | Н288 | На розетку X30, последовательно с QS28

Состояние

Разомкнут, рукоятка влево, опломбирован

Расположение

Коридор, напротив блока 4, на уровне головы

Взаимосвязанные

SP5, Замок штор, схема

Примечание

Чтобы использовать использовать это устройство нужно закрыть шторы и заблокировать их замком, оба ключа вытащить и вставить в блокировочное устройство SQ5 и повернуть, чтобы разблокировать ручку.