Парадокс при включении В1, В2

ВЛ80ск, тк

# Парадокс при включении В1, В2

Проявление

При запуске В1 или В2 при проверке с разных кабин происходит следующее:

- вкл. не тот вентилятор
- вкл. сразу оба от одной кнопки
- вкл. на каждой секции по разному
- при отключенных секциях и включенной одной работает, но с включением других сразу запускается вентилятор

Причина

1. Не включен KT6 на одной и более секций при включенных на другой(их).
   - Плохой контакт в блокировке Н297-Ж.
   - Обрыв Э40.
2. При включении например В1 питание проходит с провода Э41 через KM11, KM12 на провод Э42 (В2), то есть на запараллеленные контактора В2 других секций, то есть Э42 получил питание не от кнопки В2, а через контактора секции с невключенным KT6. Если один из указанных контакторов включается при напряжении 20-25В, то произойдёт включение. Особенно это заметно при обрыве провода Э40 с кабины управления, где обрыв начинается с этой секции, соответственно не включаться 2 и более KT6, что приведёт к запараллеливанию паразитных связей через KM11, KM12 и включению либо сразу 2-х вентиляторов либо одного с меньшим напряжением включения контактора, а отсоединение паразитной связи делается с помощью отключения секций, отсюда и влияние этих тумблеров на запуск вентилятора.