SK31

ВЛ80ск

SK31

Назначение

Спайка контактов разрывающаяся при определённой температуре

Схема

Н |  | Э | цепи

Состояние

Замкнут, пока не расплавится от температуры

Расположение

Под ВИП, над сглаживающим реактором

Примечание

Чтобы проверить замкнуты ли контакты SK31, его клеммная рейка из двух контактов находится под ВИП со стороны района трансформатора Чтобы восстановить, необходимо открутить болты нижней крышки с торца ВИП