Y7

ВЛ80ск, тк фото

Y7

Назначение

Вентиль включающий противоразгрузочное устройство при движении вперёд на передней секции и при торможении или движении назад на задней секции

Схема

Н17 |  | Ж | В цепи SP9, QT1, QP1

Тех. характеристики

Тип: | Вентиль

Состояние

Включен при торможении или в тяге взависимости от направления движения и секции

Расположение

В проходе возле двери

Взаимосвязанные

SP9, QT1, QP1, схема, Испытание