Вентиля

ВЛ80ск, тк

Вентиля

Обозна- чение | Сопр., Ом | Назначение | Расположение
--- | --- | --- | ---
Y1 | 286 | Запрет доступа в ВВК | A12, в углу, за ВУВ, вверху
Y3 | 173 | Вентиль регенерации | В блоке пневмо оборуд.
Y4 | 173 | Замещение РТ | В блоке пневмо оборуд.
Y5 | 173 | Разгрузочный клапан МК | Возле компрессора внизу
Y6, Y7 | 173 | Противоразгрузочное | В блоке пневмо оборуд. и в коридоре
Y10 | ? | Клапан токоприёмника | Над дверью со стороны машиниста
Y11-Y14 | 173 | Песок | В коридоре (с двумя отверстиями?)
Y17 | 173 | Тифон | В коридоре (с двумя отверстиями?)
Y18 | 173 | Свисток | В коридоре (с двумя отверстиями?)
Y21-Y23 | 173 | Продувка ГР | Над компрессором, возле суфле
Y25 | - | автостоп 150И | В кабине
Y30 | 286 | АГС-8 | В коридоре на стенке у двери

Вентиля возле двери, слева направо:
Y18 - Свисток
Y17 - Тифон
Y11 - Песок
Y30 - АГС-8 (маленький кран снизу)
Y7 - ПРУ (с манометром)