В1-В3

ВЛ80ск, тк

В1-В3

Назначение

Мотор вентилятор.

Обозна- чение | Вращение (с коридора) | Назначение
--- | --- | ---
В1 | против часовой | Обдувает ВИП1, сглаживающий реактор L2, ТД1, ТД2, тр-р.
В2 | против часовой | Обдувает ВИП2, сглаживающий реактор L3, ТД3, ТД4, тр-р.
В3 | по часовой | Обдувает ББР, ВУВ, U11.1-U11.4. Работает в режиме РТ.

Вращение в сторону выхода воздуха из улитки для всех МВ.
МК вращается от суфле к кабине (верх), то есть против часовой смотря на торец двигателя с коридора.

Расположение

В1 над ВИП1.
В2 над ВИП2.
В3 за ПЧФ, за блоком 12.

Взаимосвязанные

KM11, KM12, KM13
Номер ТД

Неисправности

- Не запускается МВ
- Срабатывает РТТ
- Не запускаются МВ и МК
- Запах гари
- Тяжёлый запуск МВ
- Парадокс при включении В1, В2

Примечание

Труба слева у В1, В2 сбрасывает излишнее давление под кузов, видимо чтобы не выдавить рукава. С другой стороны тоже есть заслонка.