Y6

ВЛ80ск, тк фото

Y6

Назначение

Вентиль включающий противоразгрузочное устройство при торможении или движении назад на передней секции и при движении вперёд на задней секции

Схема

Н16 |  | Ж | В цепи SP9, QT1, QP1

Тех. характеристики

Тип: | Вентиль

Состояние

Включен при наполнении ТЦ до 2 атм или в тяге "Назад"

Расположение

Блок пневматического оборудования

Взаимосвязанные

SP9, QT1, QP1, схема, Испытание