SQ7

ВЛ80ск, тк фото

SQ7

Назначение

Для экстренного торможения на позиции помощника. Разрывает цепь на ГВ и токоприёмник, Связан с краном КН9 соединяющий ТМ с атмосферой.

Схема

Н238 |  | Н227 | В цепи KV44

Состояние

Блокировка замкнута.
Размыкается при открытии крана КН9.

Расположение

Под пультом со стороны помощника

Взаимосвязанные

KV44, SQ4, схема

Примечание

На новых сериях вместо SQ7 установлен SQ4