Тумблер

ВЛ80ск, тк

Тумблер

Назначение

Включает или переключает, выбор режима из 2-х вариантов.

↑ Кнопки
S9 | Компрессор | КЕ011 УХЛ3 исп. 4, чёрный "С"
S23 | Отпуск тормозов | КЕ021 УХЛ3 исп. 2, чёрный "С"
S27 | Тифон | КЕ021 УХЛ3 исп. 4, чёрный "С"
S28 | Свисток | КЕ021 УХЛ3 исп. 4, чёрный "С"
S76 | Пожарная сигнализация - Проверка | КЕ011 УХЛ3 исп. 5, чёрный "С"
S101 - S103 | Резервуар 1, 2, 3 | КЕ011 УХЛ3 исп. 4, чёрный "С"
↑ Выключатели
S1 | Обогрев выключателя (ГВ) | В-007
S20 | Выключатели пульта машиниста (7+7 и 3) | Блок выключателей БВ-866
S21 | Прожектор - Тускло | В7
S22 | Прожектор - Ярко | В7
S29 | Песок | Педаль П-6
S113 | 111 | КЕ011 УХЛ3 исп. 5, чёрный "С"
S114 - S116 | 111 | Рукоятка бдительности РБ-80У2
S117 | РБС | Педаль П-6-01
S118 | 111 | КЕ011 УХЛ3 исп. 2, чёрный "С"
Тумблеры на ШП
S1 | Включение ШП | ПТ26-2
S2 | Включение освещения | ПТ26-2
S3 | Нормально - Аварийно | ПТ26-1
S4 | Напряжение выпрямителя - Напряжение батареи | ПТ26-1
Тумблеры
S3 | Ручное регулирование | ПТ26-1
S4 | ЭПК | ПТ26-2
S5 | Блок управления | С1 | ПТ26-2
S6 | С2 | ПТ26-2
S7 | С3 | ПТ26-2
S8 | С4 | ПТ26-2
S11 | Вентилятор 1 | ПТ26-2
S12 | Вентилятор 2 | ПТ26-2
S13 | ПЧФ | ПТ26-2
S14 | Компрессор | ПТ26-2
S17 | Маслонасос | ПТ26-2
S18 | Нагрев масла | ПТ26-1
S25 | Компрессор токоприёмника | ПТ26-2
S26 | 111 | ПТ26-2
S30 | Песок автоматически | ПТ26-2
S31 | Песок | ПТ26-2
S32 - S36 | 111 | ПТ26-2
S33 | С1 | МПК 2 МПК 1 | ПТ26-2
S34 | С2 | МПК 2 МПК 1 | ПТ26-2
S35 | С3 | МПК 2 МПК 1 | ПТ26-2
S36 | С4 | МПК 2 МПК 1 | ПТ26-2
S41 | Калориферы | Вкл. | ПТ26-2
S42 | Ступень 1 | ПТ26-2
S43 | Ступень 2 | ПТ26-2
S44 | Кондиционер | ПТ26-2
S45 | Обогрев лобовых стёкол | ПТ26-2
S51 | Печи кабины | 1 ступень | ПТ26-2
S53 | 2 ступень | ПТ26-2
S61 | Отключение секций | С1 | ПТ26-1
S62 | С2 | ПТ26-1
S63 | С3 | ПТ26-1
S64 | С4 | ПТ26-1
S71 | Сигнализация | С1 | ПТ26-1
S72 | С2 | ПТ26-2
S73 | С3 | ПТ26-2
S74 | С4 | ПТ26-2
S75 | Пожарная сигнализация - Включение | ПТ26-2
S78 | Освещение тележек | ПТ26-2
S79 | Освещение приборов - Вкл. | ПТ26-1
S81 | Освещение документов | ПТ26-2
S82 | Освещение документов | ПТ26-2
S83 | Зелёный свет | ПТ26-2
S85 | Фонарь буферный | Левый | ПТ26-2
S86 | Левый, красный-белый | ПТ26-1
S87 | Правый | ПТ26-2
S88 | Правый, красный-белый | ПТ26-1
S89 | Освещение кабины | Ярко | ПТ26-2
S90 | Тускло | ПТ26-1
S91 | Освещение коридора (в голове) | ПТ26-1
S92 | Освещение коридора (в хвосте) | ПТ26-1
S93 | Освещение ВВК (в голове) | ПТ26-2
S94 | Освещение ВВК (в хвосте) | ПТ26-2
S112 | 111 | ПТ26-2

Расположение

Расположение тумблеров на пульте помощника

Отключение секций | Ярко | Тускло
С1 | С2 | С3 | С4
Зелёный свет | Освещение тележек | Буферные фонари
Белый красный | Левый | Правый | Белый красный
Включение САУТ | Кондиционер | Калорифер |
Вкл. | Ступень 1 | Ступень 2
| Печи кабины
Обогрев лобовых стёкол | Ступень 1 | Ступень 2

Расположение тумблеров на пульте машиниста

ЭПК | Блоки управления | Автоматическое регулирование
С1 | С2 | С3 | С4
Нагрев масла | Освещение приборов | Освещение приборов | Освещение документов | Радиосвязь |
| Песок автоматически | Песок |

Ряд в центре

Прожектор
Тускло | Ярко
МПК 2
С1 | С2
МПК 1
МПК 2
С3 | С4
МПК 1
Компрессор | Отпуск тормозов
Тифон