Обратный клапан

ВЛ80ск, тк

Обратный клапан

Назначение

Пропускает воздух в одном направлении.

Примечание

Если обратный клапан КО5 напорной трубы МК имеет утечки, то это может привести к срабатыванию РТТ при запуске МК. Проверить утечку несложно, для этого выключить вспом.машины, чтобы разгрузочный вентиль потерял питание, и через минуту нажать на шток вентиля. Если при этом происходит сброс воздуха, то обратный клапан имеет утечки.