KM15

ВЛ80ск, тк

KM15

Назначение

Включает маслонасос.

Схема

Н10 |  | Н9 | В цепи KT7
Н433 |  | Н434 | Сигнализация, светодиод Тр-р
Н282 |  | Н283 | В цепи контактора KM9
С1 |  | С104 | В силовой цепи на МН
С3 |  | С309 | В силовой цепи на МН
Ж |  | Н281 | От контакта KM9, KV47

Тех. характеристики

Тип: | МК63

Состояние

Включено при работающем МН ("Тр-р" погасла) и при этом отключенным ПЧФ.

Расположение

Блок 9

Взаимосвязанные

KT7, KV47, KK15, схема