KM25

ВЛ80ск, тк

KM25

Назначение

Включает "Ступень 1" калорифера.

Схема

Ж |  | Н346 | В цепи тумблера "Ступень 1"
С171 |  | С172 | В цепи 1-ой группы нагревательных элементов калорифера
С2 |  | С175 | В цепи 1-ой группы нагревательных элементов калорифера

Тех. характеристики

Тип: | МК68

Состояние

Включено при включении калориферов, при включении тумблера "Ступень 1" и срабатывании температурных датчиков

Расположение

Блок 9, позиция: ряд 1, колонка 5

Взаимосвязанные

KV51, KV52, схема

Неисправности

- Не работает калорифер