SP15

ВЛ80ск, тк

SP15

Назначение

Датчик давления масла в компрессоре. Влияет на сигнальный светодиод ДМ и информацию на дисплее.

Схема

Н254 |  | Н257 | Сигнализация, светодиод ДМ, также на дисплее

Тех. характеристики

Тип: | ВУ3,5/10.15.700 СБ

Состояние

Замкнут при отсутствии давления масла
Размыкается при давлении 0,8 атм

Расположение

Компрессор

Примечание

При нормальной работе датчика и компрессора запуск компрессора сопровождается кратковременным загоранием ДМ. Обусловлено это тем, что изначально на датчик не подаётся питания, далее при запуске питание подаётся, но после раскручивания создаётся давление и датчик отключает светодиод.
В схеме SP15 расположен рядом с контактором компрессора KM14.
Если ДМ горит постоянно при работе компрессора, это сигнализирует о недостаточности масла в компрессоре или неисправности датчика.