KV4

ВЛ80ск, тк фото

KV4

Назначение

Сигнализирует о замыкании на корпус цепей обмотки собственных нужд (земля во вспом. машинах). Загорается светодиод РКЗ.

Схема

Ж |  | С84 | От фазы 1, 2 через диоды и сопротивление.
Н437 |  | Н410 | Сигнализация, светодиод РКЗ

Тех. характеристики

Тип: | РКЗ 306
Ток вкл: | 72,6 ±2,5 мА

Состояние

Включено только при появлении земли во вспом. машинах

Расположение

Блок 9, в верхнем ряду, слева, одно-единственное по виду

Взаимосвязанные

KV1, U27
Алгоритм поиска земли
РКЗ на дисплее