KM13

ВЛ80ск, тк

KM13

Назначение

Запускает МВ3 (при сборе схемы РТ).

Схема

Н430 |  | Н431 | Сигнализация, светодиод В3
Н64 |  | Н67 | В цепи Y4, HA1
Н64 |  | Н65 | В цепи Y3
Н54 |  | Н57 | Самоподхват в цепи K1
Н63 |  | Ж | От K1, KT6

Тех. характеристики

Тип: | МК84

Состояние

Включено при работающем МВ3 (в рекуперации)

Расположение

Блок 9

Взаимосвязанные

K1, KT6, Y3, Y4, KK13, схема

Неисправности

- Не запускается МВ
- Не собирается рекуперация