KT7

ВЛ80ск, тк

KT7

Назначение

Реле времени контролирует переключение и положение QP1 (реверсоров) и работу маслонасоса.

Схема

|  |  | свободный контакт
Н43 |  | Н45 | В цепи схемы торможения K1
Н38 |  | Н39 | В цепи тяги, KT1, KV15
2Н10 |  | Ж | От блокировок реверсоров и одной из МН, без МН, ПЧФ

Тех. характеристики

Тип: | РЭВ 49
Задержка: | 1 – 1,5 сек

Состояние

Включено при реверсивно-режимной рукоятке и рукоятке "Усилие" не в 0

Расположение

Блок 4

Взаимосвязанные

KT1, KV15, K1, схема
QP1, KV46, KV47, KM9, KM15