KV52

ВЛ80ск, тк

KV52

Назначение

Включает "Ступень 2" калорифера.

Схема

С181 |  | пере мычка | В цепи 2-ой группы нагревательных элементов калорифера
С182 |
Н347 |  | Ж | В цепи тумблера "Ступень 2"

Тех. характеристики

Тип: | 282

Состояние

Включено при включении калориферов, при включении тумблера "Ступень 2" и срабатывании температурных датчиков

Расположение

Блок 1, панель на правой стенке электровоза в районе A11

Взаимосвязанные

KV51, KM25, схема

Неисправности

- Не работает калорифер