KM7

ВЛ80ск, тк

KM7

Назначение

Запускает МВ1 на низкой частоте вращения.

Схема

Н157 |  | Н159 | В цепи KM41
Н435 |  | Н410 | Сигнализация, светодиод НЧ
Н426 |  | Н410 | Сигнализация, светодиод В1
Н294 |  | Н295 | В цепи контактора KM11
С101 |  | С100 | В силовой цепи на МВ1
С301 |  | С300 | В силовой цепи на МВ1
Ж |  | Н304 | От контакта KM11

Тех. характеристики

Тип: | МК63

Состояние

Включено при включенном МВ1 и ПЧФ

Расположение

Блок 9

Взаимосвязанные

KM8, KM11, схема