KV1

ВЛ80ск, тк фото

KV1

Назначение

Реле земли (РЗ) – контроль замыкания на корпус цепей питания ТЭД (отключает ГВ).

Схема

Н204 |  | Н206 | В цепи удерживающей катушки ГВ
Н254 |  | Н436 | Сигнализация, светодиод РЗ
Ж (А+) |  | В150 (А-) | В цепи диодного моста, понижающего трансформатора T9, 380->220
Н11 (Б+) |  | Ж (Б-) | В цепи блокировок реверсора, контролирующих их правильный разворот, через R94.

Тех. характеристики

Тип: | РЗ 303

Состояние

Включено при загорании светодиода РЗ на блоке сигнализации

Расположение

Блок 12

Взаимосвязанные

KV4, ГВ, схема
Алгоритм поиска земли

Примечание

Расположение контактов на реле вид спереди

Б+ | А+
Б- | А-